Spett.le

**Comune di BORGOMANERO**

Corso Cavour 16

28021 BORGOMANERO (NO)

**Alla c.a. Geom. POLO Roberto**

Rif. ns: OF20163250 del 05/01/2016

Rif. vs:

Titolo: AC 101/16 - GARA ASILO UGO FOSCOLO

Documento inviato a mezzo:

Castelnuovo Scrivia, 5 gennaio 2016

**Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE DA INSTALLARE PRESSO L’ASILO UGO FOSCOLO.**

A seguito gentile richiesta, come concordato con il nostro funzionario di zona sig. Marco Gallina, sottoponiamo alla vostra attenzione nostra offerta relativa alla fornitura e posa di attrezzature ludiche.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod.** | **Descrizione** | **Qtà** | **U.M.** | **Prezzo** | **Totale** |
| **J2607** | La Locomotiva con tunnel in polietilene, cabina di comando. I pannelli sono in legno multistrato spessore 22mm e verniciato. Il pianale su cui appoggia è in legno massello, i pannelli colorati sono realizzati in legno multistrato spessore 22 mm e le sedute e il tavolino sono in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm. Gli elementi di ﬁssaggio in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 1,65 x 1,12 x 1,5 m  **Età Uso:** 2-6 **Area:** 18 mq **HCL:** 0,6 m | 1 | Pz | € 3.535,00 | € 3.535,00 |
| **P\_J2607** | Posa di: La Locomotiva | 1 | Pz | € 410,00 | € 410,00 |
| **J2608** | Il vagone viaggiatori è un vagone coperto arredato con due panchette e due mensole . Il pianale su cui appoggia è in legno massello, i pannelli colorati sono realizzati in legno multistrato spessore 22 mm e le sedute e il tavolino sono in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm. Gli elementi di ﬁssaggio in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 1,67 x 1,12 x 1,52 m  **Età Uso:** 2-6 **Area:** 17 mq **HCL:** 0,11 m | 1 | Pz | € 3.326,00 | € 3.326,00 |
| **P\_J2608** | Posa di: Il Vagone viaggiatori | 1 | Pz | € 396,00 | € 396,00 |
| **J45202**  BIIBOX -  J45202 | Gioco Multifunzione Biibox COMPACT - Età d'uso 2-8 anni - Composto da n.2 piattaforme H 1,17mt, n.2 scale, tunnel, passerella sospesa, scivolo in polietilene H 1,17mt, pannello ludico "aereo", casetta, spazio ludico - Parapetti e tetti composti da piastre compatte colorate. Predisposto per ancoraggio su terreno  **Età Uso:** 2-8 **Area:** 66 mq **HCL:** 1,17 m | 1 | Pz | € 29.851,00 | € 29.851,00 |
| **P\_J45202** | Posa di: Gioco Multifunzione Biibox COMPACT | 1 | Pz | € 2.645,00 | € 2.645,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| TOTALE FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE | € 36.712,00 |
| TOTALE POSA ATTREZZATURE LUDICHE | € 3.451,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTALE OFFERTA (iva esclusa)** | **€ 40.163,00** |
| **TOTALE OFFERTA (iva 22%)** | **€ 48.998,86** |

**CONDIZIONI DI FORNITURA E NOTE:**

**IVA:** Esclusa

**Validità offerta:** 60 gg

**Trasporto: Porto Franco Destino su camion**

**Consegna giochi:** 6 settimane data conferma ordine (salvo imprevisti)

**Consegna area:** Entro le due settimane successive alla consegna delle attrezzature (salvo imprevisti)

**Pagamento:**

**La posa in opera s'intende su terreno piano, sgombro da ostacoli e non roccioso.**

**La ditta Proludic srl chiede di poter subappaltare i lavori di montaggio e posa in opera delle attrezzature ludiche e della pavimentazione antitrauma in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.**

Oneri a carico dell’appaltatore :

* Materiali ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere suddette
* Manodopera specializzata

Oneri a carico del Committente :

* Accesso al cantiere con automezzi
* Fornitura di acqua e di energia elettrica
* Scarico e ricovero attrezzature e materiali

Tutto quanto non espressamente specificato nella seguente offerta è da considerarsi a parte e quindi successivamente contabilizzato. Sono valide anche se non citate le condizioni di fornitura e note riportate sull’ultima pagina.

|  |
| --- |
| **La presente Offerta/Progetto è stata redatta da Alessandra CERCAMONDI Tel: +39 0131823022**  **Il vostro referente di zona è GALLINA Marco Cell 344 0681616** |

**NOTE TECNICHE PRINCIPALI**

**Conformità delle attrezzature**: la totalità dei prodotti citati nella presente offerta è stata sottoposta a controllo di conformità secondo la Norma UNI EN 1176.

**Conformità delle pavimentazioni**: le pavimentazioni antitrauma installate da Proludic rispondono alla norma Europea EN 1177. Al termine dei lavori verrà rilasciata una dichiarazione di conformità delle pavimentazioni alla norma citata.

**Conformità alla posa**: la posa dei giochi è affidata a ditte esterne, altamente qualificate. Ciò non pregiudica la responsabilità di PROLUDIC sulla regolare esecuzione. Al termine dei lavori verrà rilasciata da parte di Proludic una dichiarazione di conformità alla posa.