Spett.le

**Comune di BORGOMANERO**

Corso Cavour 16

28021 BORGOMANERO (NO)

**Alla c.a. Geom. POLO Roberto**

Rif. ns: OF20163250 del 05/01/2016

Rif. vs:

Titolo: AC 101/16 - GARA ASILO UGO FOSCOLO

Documento inviato a mezzo:

Castelnuovo Scrivia, 5 gennaio 2016

**Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE DA INSTALLARE PRESSO L’ASILO UGO FOSCOLO.**

A seguito gentile richiesta, come concordato con il nostro funzionario di zona sig. Marco Gallina, sottoponiamo alla vostra attenzione nostra offerta relativa alla fornitura e posa di attrezzature ludiche.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A-GIOCHI** | | | | | | | | | | |
| **Cod.** | **Età Uso** | **Area mq** | **HCL** | **Qtà** | **U.M** | **Listino** | **Sconto** | **Prezzo** | | **Totale** |
| **J477** | 2+ | 19,5 | 1,2 | 1 | Pz | € 1.533,00 | **40,00%** | € 919,80 | | € 919,80 |
|  | Altalena a due posti - H 2,00 mt - struttura composta da pali in acciaio galvanizzato verniciato diametro 125mm, trave orizzontale in acciaio galvanizzato, due seggiolini a tavoletta con seduta in caucciù.Tutti elementi di ﬁssaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. | | | | | | | | | |
| **Cod.** | **Età Uso** | **Area mq** | **HCL** | **Qtà** | **U.M** | **Listino** | **Sconto** | **Prezzo** | | **Totale** |
| **J481** | 1-3 | 18,5 | 1,2 | 1 | Pz | € 1.862,00 | **40,00%** | € 1.117,20 | | € 1.117,20 |
|  | Altalena a due cestelli - H 2,00 mt - struttura composta da pali in acciaio galvanizzato verniciato diametro 125mm, trave orizzontale in acciaio galvanizzato, due seggiolini a cestello. Tutti elementi di ﬁssaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide - Dimensioni: 3,23x0,37xH 2,14mt | | | | | | | | | |
| **Cod.** | **Età Uso** | **Area mq** | **HCL** | **Qtà** | **U.M** | **Listino** | **Sconto** | **Prezzo** | | **Totale** |
| **J856** | 2-8 | 6 | 0,52 | 1 | Pz | € 665,00 | **40,00%** | € 399,00 | | € 399,00 |
|  | Gioco a molla "La Stella" composto da un pannello doppio in HPL spessore 13 mm color azzurro a forma di stella. La seduta è realizzata in HPL color azzurro spessore 13 mm. La molla è in acciaio 35SCD6, l'impugnatura e il poggiapiedi sono in poliammide. Gli elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile e sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. | | | | | | | | | |
| **Cod.** | **Età Uso** | **Area mq** | **HCL** | **Qtà** | **U.M** | **Listino** | **Sconto** | **Prezzo** | | **Totale** |
| **J854** | 2+ | 6,6 | 0,52 | 1 | Pz | € 522,00 | **46,00%** | € 281,90 | | € 281,90 |
|  | Gioco a molla a 1 posto "Il Cavalluccio Marino" composto da un pannello singolo in HPL spessore 13 mm color verde a forma di cavalluccio marino. La seduta è realizzata in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm. La molla è in acciaio 35SCD6, le impugnature e le staffe per i piedi sono in poliammide .Tutti elementi di ﬁssaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. | | | | | | | | | |
| **Cod.** | **Età Uso** | **Area mq** | **HCL** | **Qtà** | **U.M** | **Listino** | **Sconto** | **Prezzo** | | **Totale** |
| **J827** | 2+ | 9 | 0,7 | 1 | Pz | € 1.203,00 | **40,00%** | € 721,80 | | € 721,80 |
|  | Gioco a molla "Duo" a due posti. La struttura è composta principalmente da tubolari curvati in acciaio inox diam. 40mm. Le sedute sono in HPL spessore 13mm, l'impugnatura al termine del sedile è in poliammide, la molla è in acciaio 35SCD6. Tutti elementi di ﬁssaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. | | | | | | | | | |
| **Cod.** | **Età Uso** | **Area mq** | **HCL** | **Qtà** | **U.M** | **Listino** | **Sconto** | **Prezzo** | | **Totale** |
| **J45123** | 3+ | 47 | 1,7 | 1 | Pz | € 14.230,00 | **40,00%** | € 8.538,00 | | € 8.538,00 |
|  | Gioco multifunzione Biibox composto da 2 torrette coperte h. 1,37 m torrette da 3 montanti ciascuna in acciaio galvanizzato verniciato diam. 125 mm, collegate tra loro per mezzo di un ponte mobile a tre appoggi in caucciù e corda con corrimano in inox. Il gioco è composto da 1 scivolo in acciaio inox, 1 scaletta a pioli in inox, 1 scala in inox con pioli rivestiti in caucciù e 1 pertica. I tetti sono in HPL colorato spessore 13 mm, le piattaforme sono in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm e rinforzate da un telaio in tubolari in acciaio galvanizzato verniciato, i parapetti sono composti da una lastra in acciaio inox e una in HPL colorata, tutti i tubolari sono in acciaio inox. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. | | | | | | | | | |
| **TOTALE FORNITURA ATTREZZATURE** | | | | | | | | | **€ 11.977,70** | |
| **TOTALE POSA ATTREZZATURE** | | | | | | | | | **€ 0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B-PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cod.** | | **Età Uso** | **Area mq** | **HCL** | | **Qtà** | | **U.M** | | **Listino** | | **Sconto** | | **Prezzo** | | **Totale** | |
| **PG401/2** | - | | - | | 1,40 | | 26,5 | | mq | | € 25 | | **0,00%** | € 25,00 | | | € 662,50 |
|  | Fornitura di piastre in gomma antitrauma composte al 100% di granulati di gomma nera 1/4 mm tipo SBR riciclata e aggregata mediante leganti resine elastomeriche di poliuretano tinte nella massa. Densità 800/1000 kg/m3. Conformi alla norma UNI EN 1177. Complete di sedici spinotti plastici di collegamento. Dimensioni 500x500x40 mm colore rosso. Al mq | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cod.** | | **Età Uso** | **Area mq** | **HCL** | | **Qtà** | | **U.M** | | **Listino** | | **Sconto** | | **Prezzo** | | **Totale** | |
| **PG501/2-PRO** | - | | - | | 1,80 | | 16 | | mq | | € 28 | | **0,00%** | € 28,00 | | | € 448,00 |
|  | Fornitura di piastre in gomma antitrauma composte al 100% di granulati di gomma nera 1/4 mm tipo SBR riciclata e aggregata mediante leganti resine elastomeriche di poliuretano tinte nella massa. Densità 800/1000 kg/m3. Conformi alla norma UNI EN 1177. Complete di sedici spinotti plastici di collegamento. Dimensioni 500x500x50 mm colore rosso. Al mq | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cod.** | | **Età Uso** | **Area mq** | **HCL** | | **Qtà** | | **U.M** | | **Listino** | | **Sconto** | | **Prezzo** | | **Totale** | |
| **PG301/2** | - | | - | | 1,23 | | 177,5 | | mq | | € 23 | | **0,00%** | € 23,00 | | | € 4.082,50 |
|  | Fornitura di piastre in gomma antitrauma composte al 100% di granulati di gomma nera 1/4 mm tipo SBR riciclata e aggregata mediante leganti resine elastomeriche di poliuretano tinte nella massa. Densità 800/1000 kg/m3. Conformi alla norma UNI EN 1177. Complete di sedici spinotti plastici di collegamento. Dimensioni 500x500x30 mm colore rosso. Al mq | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALE FORNITURA ATTREZZATURE** | | | | | | | | | | | | | | | **€ 5.193,00** | | |
| **TOTALE POSA ATTREZZATURE** | | | | | | | | | | | | | | | **€ 0,00** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTALE OFFERTA (iva esclusa)** | **€ 40.163,00** |
| **TOTALE OFFERTA (iva 22%)** | **€ 48.998,86** |

**CONDIZIONI DI FORNITURA E NOTE:**

**IVA:** Esclusa

**Validità offerta:** 60 gg

**Trasporto: Porto Franco Destino su camion**

**Consegna giochi:** 6 settimane data conferma ordine (salvo imprevisti)

**Consegna area:** Entro le due settimane successive alla consegna delle attrezzature (salvo imprevisti)

**Pagamento:** da definire

**La posa in opera s'intende su terreno piano, sgombro da ostacoli e non roccioso.**

**La ditta Proludic srl chiede di poter subappaltare i lavori di montaggio e posa in opera delle attrezzature ludiche e della pavimentazione antitrauma in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.**

Oneri a carico dell’appaltatore :

* Materiali ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere suddette
* Manodopera specializzata

Oneri a carico del Committente :

* Accesso al cantiere con automezzi
* Fornitura di acqua e di energia elettrica
* Scarico e ricovero attrezzature e materiali

Tutto quanto non espressamente specificato nella seguente offerta è da considerarsi a parte e quindi successivamente contabilizzato. Sono valide anche se non citate le condizioni di fornitura e note riportate sull’ultima pagina.

|  |
| --- |
| **La presente Offerta/Progetto è stata redatta da Alessandra CERCAMONDI Tel: +39 0131823022**  **Il vostro referente di zona è GALLINA Marco Cell 344 0681616** |

**NOTE TECNICHE PRINCIPALI**

**Conformità delle attrezzature**: la totalità dei prodotti citati nella presente offerta è stata sottoposta a controllo di conformità secondo la Norma UNI EN 1176.

**Conformità delle pavimentazioni**: le pavimentazioni antitrauma installate da Proludic rispondono alla norma Europea EN 1177. Al termine dei lavori verrà rilasciata una dichiarazione di conformità delle pavimentazioni alla norma citata.

**Conformità alla posa**: la posa dei giochi è affidata a ditte esterne, altamente qualificate. Ciò non pregiudica la responsabilità di PROLUDIC sulla regolare esecuzione. Al termine dei lavori verrà rilasciata da parte di Proludic una dichiarazione di conformità alla posa.

Rif. ns: OF20163249 del 04/01/2016

Titolo: AC 100/16 - GARA SANTA CRISTINA

Totale offerta (IVA esclusa) € 40.163,00

Castelnuovo Scrivia, 14 gennaio 2016

**IN CASO DI ORDINE COMPILARE IL SEGUENTE MODULO**

|  |  |
| --- | --- |
| **CODICE FISCALE** | ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ |
| **PARTITA IVA** | ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ |
| **Codice CIG** |  |
| **Codice CUP** |  |
| **Intestatario fattura** |  |
|  |  |
| **Destinazione merce** |  |
|  |  |
| **Referente** |  |
| **Telefono** |  |
| **E-mail** |  |
| **E-mail per invio fatture** |  |
| **Data di consegna richiesta** |  |
| **Banca d’appoggio** |  |
| **Cod IBAN** | ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma

Il presente modulo fa riferimento alla fornitura completa dell’offerta di riferimento

NOTA: L’ordine di fornitura è da ritenersi valido ed accettato da Proludic solo nel

momento in cui il cliente riceve la conferma d’ordine compilata

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Generalità**  Le informazioni contenute nei cataloghi, depliant, listini prezzi, modelli ed istruzioni per l'uso non impegnano il venditore che si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento e senza preavviso.  **Ordini**  Sarà considerata come nulla qualsiasi condizione particolare di acquisto figurante sul copia commissione del cliente che dovesse risultare in contrasto con le condizioni qui di seguito definite.  Qualsiasi ordine già ricevuto e confermato dal venditore sarà considerato come accettato dal cliente. In caso di modifica di un ordine, le condizioni previamente accordate saranno riconfermate solo dopo esplicito accordo e conferma del venditore.  **Prezzi**  I prezzi indicati sono validi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso. Il venditore si riserva la possibilità di modificarli in funzione delle condizioni economiche in vigore.  **Trasporto e Consegna**  La nostra merce è spedita franco destino con addebito delle spese di trasporto. I termini di consegna sono dati solo a titolo indicativo. I ritardi non possono giustificare in nessun caso l'annullamento di un ordine.  La nostra merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. In caso di merce mancante, perdite o avarie, il cliente deve esercitare tutti i suoi diritti contro il trasportatore, formulando delle riserve sulla bolla di consegna da far controfirmare al trasportatore e confermando quindi le sue riserve per lettera raccomandata da inviarsi al trasportatore entro le 72 ore successive alla data di ricevimento.  **Pagamenti**  Le fatture sono pagabili, salvo stipulazione contraria, a 30 giorni dalla data di fatturazione.  **Mancato pagamento**  In caso di mancato pagamento alla scadenza fissata, la totalità delle somme dovute dal cliente diventerà immediatamente esigibile. Le somme insolute produrranno interessi al tasso corrente.  **Riservato dominio sui materiali**  Tutte le vendite di materiali sono sottoposte alla clausola di riservato dominio che subordina il trasferimento di proprietà al completo pagamento del prezzo pattuito e che autorizza il venditore in caso di mancato pagamento a rientrare in possesso delle merci. Ciò nonostante, l'acquirente resta responsabile dei materiali fino ad integrale restituzione.  **Garanzie**  25 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:   * pannelli in multistrato verniciato, materiale composito o polietilene * pali e telai\strutture portanti\telai in acciaio galvanizzato verniciato, acciaio galvanizzato o acciaio inox * tubolari in acciaio inox   10 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:   * pezzi in metallo (tranne molle, meccanismi mobili o meccanici e bulloneria) * pezzi in plastica ad alta densità (tranne meccanismi mobili o meccanici) * pannelli in multistrato anti-scivolo * pali portanti in legno   5 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su:  - molle  - pezzi in plastica stampati o rotostampati (tranne meccanismi mobili o meccanici)  - le chiusure e gli assemblaggi delle reti di arrampicata  2 anni per le anomalie strutturali dei prodotti dovute a qualsiasi difetto dei materiali o vizio di produzione su qualsiasi altro componente. | **Esclusioni di garanzia**  La garanzia include la fornitura di pezzi di ricambio o la riparazione a titolo gratuito, ma non prevede la copertura dei costi di intervento del tecnico.  Sono da ritenersi inoltre esclusi dalla garanzia:  > la normale usura derivante dall'utilizzo delle attrezzature  > le anomalie estetiche, quali la normale fessurazione del legno massello e del legno lamellare incollato, lo scolorimento delle superfici verniciate, dei pannelli in multistrato, materiale composito o polietilene e dei pezzi in plastica  > il deterioramento dei materiali dovuto ad una installazione non conforme alle specifiche del produttore  > il deterioramento delle attrezzature dovuto al mancato rispetto delle specifiche inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria  > il deterioramento delle attrezzature dovuto a condizioni anomale di utilizzo (atti vandalici, sorveglianza carente, ecc.)  > qualsiasi attrezzatura non prodotta da Proludic  > qualsiasi materiale fornito dal cliente o ordinativi inconsueti e specifici imposti dal cliente  > qualsiasi indennizzo connesso a perdite di esercizio in caso di attrezzature temporaneamente inutilizzabili  **Durata della garanzia**  La garanzia risulta valida a partire dalla data di consegna delle attrezzature da parte del trasportatore al cliente.  La sostituzione o la riparazione di un pezzo non comporta l'estensione della garanzia.  Per avvalersi della garanzia, il cliente dovrà avvertire la società Proludic a mezzo posta nelle 48 ore successive alla constatazione del vizio o del difetto. In caso di necessità, il cliente dovrà provvedere alla chiusura dell’ area giochi al pubblico.  Le presenti disposizioni sono garanzie del produttore. Verificatene l'applicazione integrale presso il vostro distributore autorizzato.  **Controversie**  In caso di contestazione delle presenti condizioni di vendita, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Alessandria.  Il venditore L’acquirente  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (timbro e firma) (timbro e firma)  Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. l’acquirente dichiara:   * di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente tutte le pattuizioni contrattuali sopra citate, ivi comprese le clausole inserite nelle condizioni generali di vendita * di approvare specificatamente per iscritto le clausole delle condizioni generali di vendita   Il presente documento è composto da n. **5** pagine.  L’acquirente  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (timbro e firma) |